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Nouveau programme de cinquième 

2ème  édition 2010/2011
Auteur M. K. BENMRAD professeur de sciences physiques et de technologie
	Nom :…………………………………………………Prénom :……………………………….

Classe : 5ème :………………………………………




Situation problème : le collège est en train de restaurer entièrement ses locaux; La salle de technologie actuelle n’est plus adaptée pour répondre aux exigences des nouveaux programmes. Nous allons agencer entièrement cette salle afin de répondre aux exigences des besoins de chacun et des contraintes financières, sécuritaires, spatiales, environnementales…….

C.I n° 1 : Observer l’environnement : comment sont construits les différents habitats qui nous entourent ?
Séquence n°1 : les différents ouvrages et leurs fonctions d’usages.
Capacités : 
· Identifier des fonctions assurées par un objet technique. (1)

· Identifier l’origine des matières premières. (1)

· Rechercher, recenser, sélectionner et organiser les informations pour les utiliser. (1)

· Identifier les sources. (1)

· Entrer dans une ENT. (3)

	Inf 1
	Inf2
	Ot1
	Init 1
	Init 2
	Init 3
	Init 4

	
	
	
	
	
	
	


Activité n°1 : Découvrir les différents habitats qui entourent notre collège. Durée 1 heure.
Nous allons réaliser une sortie et je te demande de photographier les ouvrages suivants : 

1. L’arrière de la cathédrale de Nancy.

2. Le Georges café.

3. le magasin Séphora.

4. La façade de l’hôtel de ville de Nancy, ainsi que les grilles.

Noter de quelle famille des matériaux sont construits ces différents ouvrages et compléter le tableau suivant :

	         Habitats
Caractéristiques
	Cathédrale
	Georges café
	Séphora
ZARA
	Mairie de Nancy,
 Place Stanislas.
	Crédit Agricole

Rue des Daum

	
	Murs
	Façade
	Façade
	Façade
	Murs

	Matériaux


	Pierre 

calcaire
	Béton 

acier
	Béton 

acier
	Pierre 

Calcaire

or
	Bois



	Origine des matériaux


	Pierre 

sol
	Minerai de fer

Sol

sable
	Minerai de fer

Sol

sable
	Pierre 

Sol


	Forêt



	Date de la construction


	18ème siècle
	Rénové en 2007
	Rénové 2005
	18ème siècle
	Début 20ème 

	Décoration :

statues, dessins, photos…..


	Vitraux 

Gargouilles
Statues 
	Lettrage sur vitrine
	Mosaïque
Mannequin 

	Statuettes 

Végétaux sur les grilles.

Drapeaux.


	Plante

Mosaïque

Végétaux

	Couleur
	Beige,  (grise à cause des fumées dues à la pollution des véhicules).
	Brun foncé 
	Blanc beige
	Blanc beige
Grilles or et bruns 
	


Remarques : ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Activités n° 2 : Les fonctions assurées de ces habitats. Durée 20 minutes.

Complète le schéma suivant : quelles sont les particularités de ces différents habitats :
1. Accueil du public.

2. Vendre des vêtements.

3. Organiser des activités religieuses

4. Rendre des services administratifs : pièces d’identité, livrets de familles, actes de mariages, Réception de personnalités….

5. Se restaurer, et  se « désaltérer ».
	Habitat 
	Cathédrale
	Georges café
	Séphora
	Mairie de Nancy, Place Stanislas.

	Fonctions assurées
	Accueil du public.

Organiser des activités religieuses


	Accueil du public.

Se restaurer, et  se « désaltérer ».


	Accueil du public.

Vendre des vêtements.


	Accueil du public.

Rendre des services administratifs : pièces d’identité, livrets de familles, actes de mariages,  Réception de personnalités….


Comment le public peut identifier ces habitats ? Quelles sont ces particularités ? Complète les schémas : 

Nom, vitrine, poteaux, entrée, photos mannequins.
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Nom, vitrine, entrée, licence.
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Visite à  carrière SVT
L’eau et modeler des paysages.
Comment se forme une roche sédimentaire ?
Comment les roches sédimentaires nous permettent-elles de reconstituer les paysages anciens ?
L’action de l’homme sur l’évolution des paysages. Quel est l’impact de matériaux sur les paysages.

Comment concilier exploitation d’une ressources géologique et respect de l’environnement ?

Séquence n°2 : L’évolution des principes techniques et des besoins, et les grands inventeurs. (1). Durée 1h.

Capacités : 
· Repérer dans une famille d’objets techniques, l’évolution des principes techniques ou des choix artistiques. (1)
· Associer les grands inventeurs, ingénieurs et artistes et leurs réalisations. (1)

· Identifier l’évolution du besoin.  (1)

Activité n° 1 : l’évolution des principes techniques. (1). 20 minutes
Nous allons étudié deux habitats situés à la rue Saint Georges à Nancy : un magasin de téléphonie entièrement  restaurée en 2008, et un magasin d’habillement rafraîchi en 2000 dans des locaux qui datent du 19ème siècle.
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1. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux photos ?

Points communs :

Ils ont des enseignes et ont des poteaux, une vitrine, une entrée, un nom, une façade et accueillent le public.
Différences :

Le premier est en béton et le 2d en métal. Les couleurs sont différentes le 1er est de couleur pierre et le second de couleur marron
2. En quels matériaux sont constitués ces poteaux, et les poutres de ces deux magasins ?

Un linteau est un élément architectural horizontal qui sert à soutenir la maçonnerie ou les matériaux du mur au-dessus d'une baie, d'une porte, ou d'une fenêtre. Définition Wikipédia

Un poteau est une structure verticale permettant de soutenir un « plafond » ou une linteau sans quoi il peut s’effondrer.
Séphora : 

Linteau : En béton armé
Poteaux : En béton armé

SFR : 

Linteau : En métal.
Poteaux : En métal.
· Quelle forme a le linteau du magasin SFR ?  Dessine la.
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Synthèse :
Activité n° 2 : Les grands inventeurs. Durée 40 minutes. (1)

Nous sommes à proximité de la place Stanislas, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En allant sur le site : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas, réponds aux questions suivantes :
1. Qui est Stanislas Leszczyński ?  C’est le Duc de Lorraine, gendre de Louis XV. Il a été roi de Pologne
2. Pour quelles raisons la place a-t-elle été conçue ? Pour célébrer le roi Louis XV car il l’a nommé Duc de Lorraine. Et il voulait marquer son autorité sur la ville de Nancy et pour reconstruire la Lorraine.
3. Quel architecte a dessiné la façade de l’Hôtel de ville ? Emmanuel Héré, architecte du roi Louis XV en assimilant toutes les influences classiques et baroques.
4. Que représentent les ornements sur la façade ? Ils représentent  les armes de Stanislas et le blason de la ville de Nancy. Des statues représentant la justice et la prudence. Plus bas, un bas relief représentant une jeune fille tenant un chardon, symbole de la victoire sur Charles le Téméraire. 
5. Emmanuel Héré s’est inspiré du classicisme français. Comment la caractériser d’un point de vue architectural ? Site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme 

Elle se caractérise par des compositions symétriques et des lignes simples recherchant l’équilibre et la sobriété.

Synthèse :

Les habitats qui nous entourent assurent différentes fonctions d’usages. Elles accueillent toutes du public, mais elles répondent aux différents besoins des personnes :

La mairie pour des raisons administratives, les magasins pour des besoins vestimentaires. 

Ils sont construits avec différents types de matériaux suivant les époques et différents styles architecturaux.

La cathédrale a été construite en pierre de taille (18ème siècle).

Les magasins Séphora et Zara réahibiltés vers les années 1995.

Le crédit agricole en Bois avec des décorations de végétaux (1901) Art Nouveau Ecole de Nancy.

La place Stanislas en pierre avec des statues représentant des personnages de l’époque,  et les grilles avec des dorures (18ième siècle).

L’architecture classique se caractérise par une étude rationnelle des proportions héritées de l’Antiquité et par la recherche de compositions symétriques. Les lignes nobles et simples sont recherchées, ainsi que l’équilibre et la sobriété du décor, le but étant que les détails répondent à l’ensemble. Elle représente un idéal d’ordre et de raison.
Au début du XVIIe siècle, des divisions géométriques claires et harmonieuses se remarquent déjà sur les places royales. 

À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle : l’architecture se situe en continuation avec le siècle précédent. L’influence étrangère, notamment italienne, n’est pas négligeable. Cependant, on remarque le retour de la tradition française par l’utilisation de brique, de pierre, d’ardoise ou de pierre rouge. Au fur et à mesure, la pierre sera préférée aux autres matériaux, étant considérée comme plus noble.
C.I n° 2 : Quelles sont les particularités des habitats de notre environnement ?
Séquence n°1 : les solutions techniques retenus pour réaliser une fonction de service.
Objectifs :

· Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service. (1)

· Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre à une même fonction de service. (1)
Activité n°1 : Quelles sont les solutions techniques retenues pour que les personnes puissent entrer ou sortir dans ces lieux ? (1). 30 minutes.
 
Complète le schéma suivant :
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Séphora
Rue St Georges
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SFR 

Rue St Georges

	
[image: image10.png]



Mairie de Nancy


1. Quelle est la forme pour chacun des éléments architecturaux horizontaux  qui sert à soutenir la maçonnerie ou les matériaux du mur au-dessus  des portes des photos ?
Séphora : ……………………………………………………………..

SFR :………………………………………………………………….

Mairie : ……………………………………………………………….
	Séphora


	SFR
	Mairie de Nancy


Dessine cette forme pour chacun des habitats :
2. En quels  matériaux sont construits ces éléments ?
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Voici quelques définitions qui pourront t’aider : 
· Une Voûte est un élément architectural en demi cercle (inventé par les romains), soutenant les matériaux au dessus d’une porte où d’une fenêtre, permettant ainsi de créer une ouverture.

· Un linteau est un élément architectural horizontal qui sert à soutenir la maçonnerie ou les matériaux du mur au-dessus d'une baie, d'une porte, ou d'une fenêtre.
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Séphora

Rue St Georges
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SFR
Rue St Georges
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Mairie de Nancy


Synthèse
Séquence n°2 : L’influence d’un contexte social et économique et les choix esthétiques.
Capacités :
· Relier les choix esthétiques au style artistique en vigueur au moment de la création. (1)
· Mettre en relation une tâche avec différents outils et machines utilisées au cours des âges. (1)
· Différencier outil et machine. (1)
Activité n°1 : Les choix esthétiques lors de la construction de la place Stanislas. (1). 20 minutes.
Rends-toi sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas, et réponds aux questions suivantes :
1. A partir de quelle année a été construite la place Stanislas ?

A partir de1751 jusqu’à 1755
2. A cette époque, les architectes lorrains étaient inspirés par l’art Baroque  et Rococo, et les peintres par les peintres italiens.
Comment caractériser l’art Baroque ?

L’architecture baroque se caractérise par l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, l’attention et l’exubérance.
3.  Qui est représenté au dessus de l’arc de triomphe (arc Héré) sur la photo  et pourquoi ? 
[image: image14.png]



Le personnage qui est représenté est Louis XV, car il est son beau père et l’a nommé Duc de Lorraine.
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Photo Wikipédia
4. Que signifie ces expressions inscrites sur chaque coté de l’Arc ?
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 La décoration de l'arc de triomphe de Nancy exalte à la fois la guerre et la paix, gages de la gloire de LouisXV, symbolisé par le rinceau de laurier qui court sur la frise fleuronnée de la plate-bande du monument. 
Les couronnes  le carquois et la botte d'épis évoquent les signes de la victoire et de la paix.
Liberté égalité et liberté fraternité.
Le fronton est orné des armes de Stanislas et du blason de la ville de Nancy[6]. L'horloge centrale est encadrée de deux statues allégories de la justice et de la prudence[24]. Plus bas, un bas-relief montre une jeune fille tenant un chardon, symbole de la ville depuis la victoire sur Charles le Téméraire[29]. La rambarde du balcon reproduit les armoiries de la famille Leszczynski[15]. L'intérieur a été réaménagé au fil des ans et seuls subsistent le vestibule, l'escalier et le salon carré du bâtiment d'origine[30].
Le baroque a été défini par Heinrich Wölfflin comme l’époque où l’ovale remplace le cercle au centre de la composition, équilibre substitué de la centralisation, effets de couleur et de peinture commencèrent à devenir de plus en plus proéminents. http://fr.wikipedia.org/wiki/Baroque 

En sculpture baroque, les ensembles de figures prirent une importance nouvelle, il y eut un mouvement dynamique et une énergie portée par les formes humaines – elles s’enroulent en volutes autour d’un tourbillon central, ou atteignent vers l’extérieur les espaces alentours. Pour la première fois, la sculpture baroque eut plusieurs angles de vue idéaux. Une caractéristique de la sculpture baroque fut d’ajouter des éléments sculptés supplémentaires, par exemple, des éclairages dissimulés ou des fontaines.
Destinée à honorer son gendre, le roi de Louis XV de France, elle vise d'une part à habituer les Lorrains à leur futur souverain et d'autre part à s'attirer les faveurs du monarque[5].
Alors que les places royales sont traditionnellement des lieux à l'écart de la foule (par exemple la place des Vosges de Paris), le projet de Stanislas est de rassembler les services administratifs de la cité, des lieux de divertissements[9], etc. au croisement de deux axes majeurs[10]. Au front nord de la Ville-Neuve, deux rues parfaitement alignées suivant un axe est-ouest conduisent à la place. À l'extrémité de chacune d'elles, deux portes sont construites : la porte Saint-Stanislas et la porte Sainte-Catherine[11]. L'axe nord-sud va du quartier du Palais ducal au nouvel hôtel de ville à travers l'arc de triomphe.
Activité n° 2 : les différentes machines et outils utilisées au cours des âges. (1). 20 minutes.
Exploitation patrimoine de la pierre. Visite de la pierre Euville (géologie de la Lorraine) Google
Nous allons étudier au  cours des âges, quelles techniques utilisait-on pour la construction d’édifices.
Nous vous rappelons que la place Stan a été construite à partir de 1752 ; 

1. En allant sur Wikipédia, que signifie l’archéologie du bâti ?

L’étude archéologique d’un bâtiment a pour objectif d’analyser les différentes maçonneries qui le constituent afin d’essayer de cerner ses différentes phases de construction et donc d’en comprendre l’évolution à travers les siècles. Ces études peuvent porter sur des édifices aussi divers que des églises, des châteaux, des maisons urbaines ou rurales, etc.
2. D’après la photo du document 1ci-dessous, quels outils  utilise t’on pour tailler les ornementations dans les pierres de tailles ?
On utilise le maillet, les ciseaux, les gabarits……
3. Qu’utilise-t-on aujourd’hui ?

Les marteaux piqueurs, les décapeurs pneumatiques, le burin…..

	Outils : Fonction d’usage 


	Avant
	Aujourd’hui

	
	Images
	Nom et description
	Images
	Nom et description

	Tailler des pierres

http://www.glnf-musee.fr/matrice.asp?ARB_N_ID=47&COL_N_ID=66
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	Marteau de tailleur de Pierre en fonte patinée brune.
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	Marteau piqueur
Scie électrique

	Tracer des arcs et des cercles.
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	Métal  
fin du XIX° siècle  France
Grand Compas en métal
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	En acier poli. Branches ronces assemblées par charnière. Tête munie d'une rosette conique.
Embout porte-crayon Ø 8 mm. Vis moletée.

	Tracer, prendre des mesures.
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	Niveau fil à plomb

bois  
XIX° siècle  France
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	Niveau à bulle laser

	Tailler des pierres.
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	LAYE ou BRETTURE : Un outil de tailleur de pierre qui servait à faire les pavements et à ravaler les profils larges.  XIIème siècle et on ne l'emploie plus qu'a partir du XVème. Cet outil en forme de marteau taillant.
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	Décapeur pneumatique très léger, la taille de pierre. La mise en place de son outil est simple et rapide. Il est particulièrement adapté aux charpentiers, tailleurs de pierre.

	Maçonner.
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/arles/ville.cfm
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	Truelle de maçon

Date : XIVe s.Epoque : Moyen AgeTruelle en fer à spatule large et pointe arrondie, 
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	Truelle avec un manchon en plastique

	Soulever des charges.
http://jardinoscope.canalblog.com/archives/2006/05/27/1963646.html
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	La grue à tambour. Elle permet de soulever les pierres de la carrière jusqu'à 500 kg en associant les techniques médiévales aux normes de sécurités de notre époque.
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	Grue mécanisée de chantier


	Outils : Fonction d’usage 


	Avant
	Aujourd’hui

	
	Images
	Nom et description
	Images
	Nom et description

	Protéger des chocs.
http://www.hellopro.fr/profiles-de-protection-1002097-278981-produit.html
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	La corde tressée (dite "torche") sert à protéger les arêtes des pierres et à amortir les chocs.
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	Profilés de protection contre les chocs frontaux et latéraux sur les angles saillants et vifs.
 Matériau en mousse polyuréthane, flexible et résistant dans le temps.


	Se maintenir en élévation
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	Photo de l'APAM de 1979
Echafaudage monté comme du moyen-âge
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	Echafaudage en aluminium


4. d’après le document 2,  explique en une phrase à quoi servait une bretture ?

Cet outil qui ressemble à un marteau dentelé, permettait de layer les parements.
5. D’après le document 3, dessiner un croquis de l’échafaudage encastré à bascule sur un mur.

Quelles sont les différences avec les échafaudages d’aujourd’hui ?
Les boulins (perches) sont enfoncés dans le mur de la façade, puis reliés par une planche en bois.
6. Explique en quelques lignes, d’après le dessin 4, comment était construite une voûte ?

On construit avec des planches de bois le gabarit, pour donner sa forme, puis on assemble au dessus les pierres.
	Croquis




Document 1
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Dans les carrières, les tailleurs de pierre utilisent des gabarits, qui assuraient l'uniformité des motifs décoratifs et donnaient la taille voulue à chaque pierre. Pour réaliser la taille, divers outils étaient utilisés. Parmi ces outils, les maillets et les ciseaux occupaient une place importante.
http://www.espace-medieval.images-en-france.fr/maillets-ciseaux.php
Document 2

bretture
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Outil de tailleur de pierre, façonné en forme de marteau tranchant et dentelé (1). Les tailleurs de pierre du moyen âge commencent à employer la bretture pour layer les parements vers le milieu du XIIe siècle. Jusqu'alors les parements étaient dressés au taillant droit ou au ciseau sans dents. La bretture cesse d'être employée au XVIe siècle pour la taille des parements vus. Elle est à dents larges dans l'origine, c'est-à-dire vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe (2). Les dents se rapprochent à la fin du XIIIe, et sont très-serrées au XIVe (3) [voir TAILLE]. La façon des tailles des moulures et parements est donc un des moyens de
http://www.menovicien.fr/Chateau/Architecture/bretture.php
Document 3
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http://www.diffusion.ens.fr/archeo/rech/file.2006-12-19.3553415658
Dessin 4
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Synthèse : Mettre en relation une tâche avec différents outils et machines utilisées au cours des âges. (1)
Différencier outil et machine. (1)
Les machines outils sont aujourd’hui mécanisées, plus maniables, plus ergonomiques, plus sécurisés, et plus légers.

 Elles répondent plus à la fonction du métier (élèves). Les matériaux sont plus légers, et plus solides. Exemple : l’échafaudage (en bois) et l’échafaudage en aluminium. Ils sont faciles à monter et démonter, et à transporter (élèves).
C.I n° 3 : Pourquoi un habitat ne s’effondre t-il pas ?

Séquence n°1 : les propriétés mécaniques d’une structure.
Capacités :

· Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée. (2)

· Mettre en relation ; dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en jeu. (2)

· Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique. (2)

· Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter.

On va étudier les différents linteaux observés dans les photos et réaliser des expériences sur la flexion, la compression, et la traction…ainsi que les propriétés des différents matériaux.
Activité n°1 : démarche d’investigation : 1h30.
[image: image41.png]


Photo et extrait de corpus Levant 
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Situation déclenchante : d’après cette image, que s’est-il passé ?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 A ton avis, quel est le linteau qui supporte la plus grande charge ? Aides-toi des définitions. 
[image: image43.png]



Matériels à ta disposition : des poteaux, les différentes poutres, des poids, des fils….

Hypothèse de départ : je suppose que……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Expérience proposée :
	Croquis de mon expérience :


	Déroulement de mon expérience



	
	………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...


Conclusion de mon expérience : mon hypothèse de départ (n’) est (pas) vérifiée, car ………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Classe les du plus résistant au moins résistant à la flexion.


[image: image44]
Définitions : 

· Flexion : la flexion est la déformation d'un objet qui se traduit par une courbure. Dans le cas d'une poutre, elle tend à rapprocher les deux extrémités de la poutre. Dans le cas d'une plaque, elle tend à rapprocher deux points diamétralement opposés sous l'action. Wikipédia.


[image: image45]
· Traction : la traction est une sollicitation qui consiste à tirer sur une poutre droite aux extrémités. La poutre s’allonge jusqu’à rupture.


[image: image46]
· Compression : c’est une action exercée sur la poutre de manière à la comprimer à ses extrémités.

[image: image47]
Synthèse.
Activité n°2 : démarche d’investigation. 
Situation problème : A ton avis, pourquoi y a t’il des poteaux ? A quoi cela sert ? Durée 1h30.


[image: image48.png]



Matériels à ta disposition : Poteaux, linteaux, balance de précision……

[image: image49.png]



Hypothèse de départ : je suppose que……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Expérience proposée :

	Croquis de mon expérience :


	Déroulement de mon expérience



	
	………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...


Conclusion de mon expérience : mon hypothèse de départ (n’) est (pas) vérifiée, car ………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Séquence n° 2 : les propriétés avec les formes d’une structure.

Objectifs : 
· Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en jeu. (2)

Activité : Quels sont les efforts sur les poteaux d’un linteau horizontal, et d’une voûte qui repose sur ces poteaux ? Durée 1h30
Démarche d’investigation : A ton avis, peux-tu réaliser un assemblage comme sur ces deux photos ?

Matériels : poteaux, linteaux, claveaux, clef de voûte….
Claveaux : pierres taillées en biseau qui forment un arc ou une voûte. Aujourd'hui, on emploie ce terme comme synonyme de voussoir, alors qu'anciennement, le claveau ne faisait partie que de l'arc, et le voussoir de la voûte.
 
Le claveau qui occupe le centre d'un arc se dit la clef ; ceux qui l'avoisinent les contreclefs ; ceux qui reposent sur les pieds-droits sont dits sommiers.

Hypothèse de départ : je suppose que……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

	SFR
Rue St Georges


	

Mairie de Nancy


Réalise un croquis présentant deux poteaux avec un linteau horizontal et une voûte.
	SFR
Rue St Georges


	Mairie de Nancy


Hypothèse de départ : je suppose que……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Expérience proposée :

	Croquis de mon expérience :


	Déroulement de mon expérience




	
	………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...


Conclusion de mon expérience : mon hypothèse de départ (n’) est (pas) vérifiée, car ………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Synthèse : 


Claveau
wikipédia

Dispositif de mesure de la flèche ; E. Wiedemann et H. Ebert, Physikalisches Praktikum mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen-chemischen Methoden 3e éd., Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn (1897)
Séquence n°3 : la représentation numérique d’un volume.
Capacités :

· Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un logiciel de conception numérique. (2)

· Réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire. (3)

· Modifier tout ou partie d’une structure ou d’un assemblage pour satisfaire une fonction de service donnée. (2)

Notre objectif est d’agencer une nouvelle salle de technologie.
Cette salle fait 8m de longueur sur 7m de largeur.

Sur une longueur c'est-à-dire un coté du mur, il va y avoir des fenêtres. Les linteaux seront des linteaux en IPN qui sont résistants à la flexion et à la traction, dont la forme est celle-ci :
Activité : modifier une représentation. Durée 4h.

Tu vas utiliser Google sketchup pour concevoir et introduire  le linteau dans la structure au dessus des fenêtres, et deux poteaux, pour soutenir le linteau. 
1. Va dans le dossier « kb », puis « 5ème », puis « ouvrages et habitat » clique sur le fichier « mur_de_la_classe ».
2. Aides-toi du document de « premier pas de google sketchup » et réalise le linteau, puis les poteaux, et introduis les dans le mur comme le dessin ci-dessus.

C.I n° 4 : Quelles sont les particularités des locaux dans notre collège ?

Séquence n°1 : L’organisation structurelle dans notre collège et le choix artistique.

Capacités :
· Identifier des fonctions assurées par un objet technique. (1)
· Relier les choix esthétiques au style artistique en vigueur au moment de la création. (1)

Situation problème : nous devons concevoir entièrement une salle de technologie avec les contraintes qui nous sont imposées.

Mais dans un premier temps, nous devons localiser les différentes structures et les locaux existants.
Activité n°1 : l’organisation structurelle. 20 minutes
1. Lister les différents lieux et le nom des lieux les fonctions de services dans le collège.

Exemple : 

	Lieux
	Nom des lieux
	Fonctions principales assurées


	Entrée du collège 
	Accueil
	Accueillir le public (parents, élèves, professeurs, personnels extérieurs…)


	Cour intérieure
	Préau
	


	Bâtiment 
	Salle de classe
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	


Activité n °2 : le choix esthétique. 20 minutes
Notre établissement était au 19ième siècle un hôtel particulier où vivaient des familles bourgeoises, et des commis. 

Vous pouvez distinguer des escaliers en pierre, et des escaliers en bois.

1. Lequel de ces escaliers vous paraient pratiques ? Et pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..
2. Où mènent ces escaliers en bois ? Et qui l’empruntaient d’après vous?

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Il y a des boiseries dans les salles de réunions ? Que cela représentent-ils ? Et pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Synthèse :

C.I n° 5 : Comment agencer l’espace de la salle de technologie ? (10 séances)
Séquence n°1 : prendre connaissance de la réalisation et des différentes contraintes.

Capacités:

· Identifier le besoin

· Mettre en relation les contraintes à respecter et les solutions techniques retenues. (1)
· Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet technique. (2)

· Caractériser l’impact environnemental de ces économies. (1)

· Repérer, sur un objet technique, les énergies d’entrée et de sortie.(2)

· Repérer les transformations énergétiques. (1)

· Identifier, sur un objet technique, les différents éléments de la chaîne d’énergie et les repérer sur un schéma structurel. (1)

· Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques. (1)

Activité n°1 : prendre connaissance du guide équipement 2006. 1h30.
L’inspection pédagogique régional de paris a édité un guide destiné aux professeurs pour agencer la nouvelle salle de technologie.
Extrait guide équipement 2006 paris
1. A partir de ce texte représente par un croquis, comment pourrait-on assembler les tables, pour que l’on puisse accéder aux documents de travail, aux différentes maquettes, et à l’outil informatiques. Indique aussi quels types d’assises, il faudrait.
2. Calcule la surface qui doit être disponible pour votre classe : 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

	Croquis :



Activité n°2 : consignes de sécurité : Durée 40 minutes
Notre établissement recevant du public est soumis à une réglementation et surveillé par la commission de sécurité : Etablissement Recevant du Public catégorie 3

Voici des extraits de texte de lois du site : http://www.sitesecurite.com/V2/R/index.html
	CO 43
	Répartition des sorties, distances maximales à parcourir


	
§ 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.
§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.
§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.
Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m. » 



	CO 44
	Caractéristiques des blocs-portes


	
§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.
§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites. 
§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.



	CO 45
	Manœuvre des portes


	
§ 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 
§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.
§ 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.
§ 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient.

§ 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.



	CO 46
	Portes des sorties de secours


	
§ 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1 à 4).
§ 2. (Arrêté du 2 février 1993.) « Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.
a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ;
b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :
- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;
- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »
c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60.
§ 3. (Arrêté du 2 février 1993.) « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »


1. En fonction de ce texte dessine les portes dans la salle, donne leurs dimensions, le sens d’ouverture.
Il faut également un extincteur. Où le mettrait tu, et pourquoi ? 
Croquis :

Synthèse :
Activité n°3 : Contraintes climatiques : l’ensoleillement. (1). 20 minutes.
Notre classe sera située plein sud. En hiver, il nous faut suffisamment de lumière pour éclairer la salle, tandis qu’en été le trop d’ensoleillement peut augmenter à la fois la température de la pièce et éblouir les écrans d’ordinateurs.
Nos savons qu’également les rideaux sont à proscrire, compte tenu de la réglementation (risque d’incendie).

Comment faire ?

1. Cite avec ton groupe les solutions possibles pour résoudre le problème d’ensoleillement qui soit compatible pour toutes les saisons.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Croquis :

Structuration : la solution retenue est la suivante : ce sont des pares soleil en bois suffisamment inclinés pour faire rentrer la lumière en hiver compte tenu que le soleil est « bas », et ne pas laisser rentrer les rayons lumineux en  été quand le soleil est en position haute.
Activité n°4 : l’éclairement. (1). 40 minutes.
Nous avons choisi de mettre des pares soleil. Ne va-t-il pas assombrir la pièce ?

Quel mode d’éclairage choisir pour éclairer à la fois toute la salle et économiser de l’énergie ?

En allant sur internet, réponds aux questions suivantes :

1. Quel appareil permet de mesurer l’intensité lumineuse ?
2. Quelle est son unité de mesure ?

3. A partir de combien de lux (en moyenne) on ne peut plus lire un texte ?

4. Mesure la luminosité de la salle en lumière éteinte ? …………..lux

5. Quelles sont les types d’éclairages disposons-nous sur le marché ?

6. Quels sont ces impacts pour tous ces différents types d’énergies ?

Activité n°5 : le chauffage. (1) et (2).
Notre classe actuelle est chauffée par des radiateurs. En classe de 6ème, tu as pu déterminer les différentes sources d’énergies, et les transformations d’énergie.

En allant voir La personne qui s’occupe des travaux au collège, je te demande de réaliser un croquis de décrire la chaîne d’énergie avec les transformations.

	ENERGIE……………………
	ENERGIE……………………….
	ENERGIE………………….


	Eléments :
	Eléments :
	Eléments :


A partir du schéma suivant : identifie les différents éléments de la chaîne d’énergie et réalise un croquis en prenant comme exemple ci-dessous :

1. Principe de fonctionnement

Leroy merlin

Une chaudière est un appareil générateur de chaleur qui chauffe un fluide caloporteur (généralement de l'eau) grâce à un combustible et la transporte par un réseau de canalisation jusqu'aux émetteurs de chaleur (les radiateurs) grâce à un circulateur.

Une chaudière se compose d'un foyer, volume dans lequel brûle le combustible (brûleur) et d'un corps de chauffe, dans lequel circule le fluide à chauffer (l'eau est le fluide le plus utilisé). Les tubulures du corps de chauffe aboutissent à un collecteur dont la sortie est unique et alimente la canalisation qui conduit l'eau chaude à l'aide d'un circulateur vers les radiateurs.

L'ensemble est groupé dans un volume clos, isolé thermiquement et phoniquement, et est équipé de commandes de réglage et de contrôle. Certaines chaudières produisent également de l'eau chaude sanitaire : elles sont appelées chaudières mixtes. 

2. Les radiateurs :
Les radiateurs diffusent la chaleur produite par la chaudière qui est contenue dans le fluide en circulation dans l'installation. Les radiateurs permettent de maintenir ou d'élever la température ambiante d'une pièce ou d'un volume d'air.

Ils s'harmonisent avec le décor et peuvent même devenir un élément décoratif voire fonctionnel (ex : le sèche-serviettes de la salle de bains). Leur puissance, leur esthétique et leur prix sont conditionnés par leur matériau ; ils peuvent être en acier, en alliage d'aluminium ou en fonte.

Avantages des radiateurs selon leurs matériaux : 



Activité n° 6 : l’emplacement des radiateurs :
D’après le documents de Leroy merlin ou faudrait-il mettre les radiateurs et combien.

Je te rappelle que la surface à chauffer est de 58 m².


La transmission de la chaleur - L'échange thermique entre le radiateur et la pièce se fait à la fois grâce à la convection (l'air froid se réchauffe au contact du radiateur chaud) et au rayonnement (qui s'effectue sans contact par ondes électromagnétiques).

	



	Il vaut mieux diviser les sources pour répartir la chaleur

Pour une bonne répartition de la chaleur, dans une pièce de 100 m3 dans laquelle il est nécessaire de diffuser 3 000 W, il est recommandé d'avoir trois radiateurs de 1 000 W. Positionnez les radiateurs pour qu'ils soient efficace sans gêner l'agencement des meubles.


Quel est l’impact environnemental ?
Le chauffage en France est responsable de 20 à 25 % des émissions totales de dioxyde de carbone. Ce gaz provoque un réchauffement progressif de la Terre en favorisant l'effet de serre. 73 % de la consommation d'énergie dans un ménage est consacré à l'eau chaude sanitaire et au chauffage. Le choix du matériel de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est l'occasion d'avoir une réflexion sur la gestion des énergies et des conséquences sur votre vie, votre porte-monnaie et sur l'environnement.


En adoptant le protocole de Kyoto en 1997, la France s'est engagée à diminuer les émissions globales de gaz à effet de serre d'ici à 2010. Des mesures de contrôle et d'aides financières ont été mises en place. La réglementation thermique 2000 (qui sera renforcée en 2005) impose une limitation de la consommation globale d'énergie d'un bâtiment neuf. Le crédit d'impôt de 15 % dont vous bénéficiez pour l'achat d'équipements favorisant les économies d'énergie sera renforcé à 40 %. Des subventions sont octroyées par l'Anah, à la réalisation de travaux améliorant la performance énergétique des logements. Un diagnostic de performance énergétique sera rendu obligatoire avant toute vente de biens immobiliers en 2006, et avant toute location en 2007.

Extrait de Leroy Merlin
Synthèse
Séquence n°2 : des différentes représentations à la réalisation de la maquette.
Capacités :
· Associer une représentation 3D à une représentation 2D. (2)
· Transférer les données d’un plan sur une maquette ou dans la réalité. (3)

· Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à la réalisation d’une maquette ou d’un plan.

Activité n°1 : comment passer d’une représentation 3D en 2D ? (1h)


Dessine les vues en deux dimensions en respectant les cotations. On représentera les fenêtres sans tenir compte des dimensions, et on ne représentera pas le mobilier.
	A


	


	B


	


	C


	


Activité n° 2 : Relever les dimensions sur l’objet technique réel et les adapter à la réalisation. (3). Durée 1h.
Nous devons réaliser notre maquette avec le mobilier contenu dans la salle. Relève les dimensions réelles de chaque mobilier, calcule la mesure en respectant l’échelle de 1/10.

Echelle : C’est le rapport entre les dimensions réelles et celles dans le plan (diminution ou augmentation) que tu as vue en mathématique :

1/10 veut dire que 1m dans le réel correspond dans la maquette à 1/10 = 0,1 m soit 10 cm.

Voici la liste du mobilier :

	Nom du mobilier


	Mesure réelle


	Mesure sur la maquette




	Porte d’entrée



	Longueur =
Largeur = 

Epaisseur =


	Longueur =

Largeur = 

Epaisseur =




	Table




	Longueur = 

Largeur =

Hauteur =


	Longueur = 

Largeur =

Hauteur =




	


	Longueur = 

Largeur =


	Longueur = 

Largeur =




Synthèse


	P
	8
	Placard
	PVC 40X15X15


	O


	1
	Façade intérieure


	PVC expansé 6mm

 800X250


	N
	1
	Tableau
	PVC expansé 2mm 80X50


	M
	30
	Tabouret
	PVC expansé 2mm diamètre 14 mm


	L
	15
	Table
	PVC expansé 2mm 65X20


	K
	1
	Bureau
	PVC expansé 2mm 80X40


	J
	3
	Lame pare soleil


	PVC expansé 3mm 655X20


	I
	1
	Linteau


	PVC 800X15X15




	H
	3


	Poteau


	PVC  165X15X15




	G
	1


	Sol


	Pvc expansé 3mm 800X250




	F

	1


	Porte de la réserve


	Pvc expansé 3mm 220X80




	E
	1
	Porte  de  secours
	Pvc expansé 3mm 220X80


	D
	1
	Porte d’entrée
	Pvc expansé 3mm 220X80


	C
	1
	Mur  latéral
	PVC expansé 6mm

 600X 270


	B
	1


	Mur d’entrée


	PVC expansé 6mm

 800X270


	A
	1
	Façade extérieure

	PVC expansé 6mm

 800X270


	Repère
	Nombre
	Désignation
	Observations


Séquence n° 3 : réalisation de la maquette
Capacités : 

· Justifier des antériorités des opérations de fabrication ou d’assemblage. (2)

· Situer son action sur un planning de réalisation d’un objet technique. (2)

· Proposer un contrôle pour la réalisation future. (2)

· Enoncer les contraintes de sécurité liées à la mise en œuvre d’un procédé de réalisation. (2)

· Transférer les données d’un plan sur une maquette d’un objet technique. (3)

· Participer à la réalisation de la maquette d’un objet technique. (3)

Activités n°1 : antériorités des opérations. (2). 50 minutes.
Dans un premier temps, nous allons identifier les opérations à réaliser pour chacun des éléments :

Je te demande de compléter la colonne des opérations et contrôles et machines outils en t’aidant de la nomenclature et de la vue éclatée, puis de justifier les antériorités des opérations en répondant aux questions ci-dessous. A1 est antérieur à A2.
	Code de la pièce
	Opérations et contrôles
	Machines outils


	Antériorités des opérations 


	A
	A1

A2

A3
	Découpage

Détourages rectangulaires

Contrôles
	Cisaille

CFAO

Réglet
	Début

A1

A2


	B
	
	…………………………

…………………………

………………………….
	………………

………………

……………...
	Début


	C
	
	…………………………

…………………………

………………………….
	………………

………………

……………...
	


	D
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	E
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	F
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	G
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	H
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	I
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	J
	
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	Code de la pièce
	Opérations et contrôles
	Machines outils


	Antériorités des opérations


	K
	…………………………

…………………………

…………………………
	………………

………………

………………
	


	L
	…………………………

…………………………

………………………….
	………………

………………

……………...
	


	M
	…………………………

…………………………

………………………….
	………………

………………

……………...
	


	N
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


	O
	…………………………

…………………………

…………………………
	………………

………………

………………
	


	P
	…………………………

…………………………
	………………

………………
	


Justifiez pourquoi faut-il  d’abord découper la plaque de PVC, puis ensuite réaliser trois détourages rectangulaires de la façade ? Faire un croquis pour la justification avec les annotations.
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

	Croquis :




Activité n°2 : planification de la production. (2). 40 minutes.
Réalisation de trois maquettes
Voici la planification de la production. Vous allez réaliser collectivement la maquette de la classe.

Ci- dessous la planification. Comme en 6ème, au fur et à mesure de la fabrication, vous allez vous repérer par couleur, au fur et à mesure des séances, et ainsi vous repérer dans ce planning pour savoir si vous avez gagné du temps ou pris du retard. La séance est d’une durée de 45 minutes.

	FABRICATION




	                    Séances

Opérations
	S1


	S2


	S3


	S4


	S5


	


	A, O Façade    extérieure et intérieure


	Découpage
	G1G2
	G3G4
	G5G6
	
	
	


	
	détourage
	G1G2
	G3G4
	G5G6
	
	
	


	
	contrôles
	G1G2
	G3G4
	G5G6
	
	
	


	B Mur d’entrée


	Découpage
	G3G4
	G5G6
	G1G2
	
	
	


	
	détourage
	G3G4
	G5G6
	G1G2
	
	
	


	
	Contrôles
	G3G4
	G5G6
	G1G2
	
	
	


	D, E, F Portes


	Découpages
	G5G6
	G1G2
	G3G4
	
	
	


	
	Contrôles
	G5G6
	G1G2
	G3G4
	
	
	


	C Mur latéral


	Découpage
	
	
	
	G1G2
	G3G4
	G5G6


	
	détourage
	
	
	
	G1G2
	G3G4
	G5G6


	
	contrôles
	
	
	
	G1G2
	G3G4
	G5G6


	I, J, H, N, G, P

Linteau, lame, poutre, tableau, sol, placard
	
	
	
	
	G3G4
	G5G6
	G1G2


	
	
	
	
	
	G3G4
	G5G6
	G1G2


	K, L, M bureau, table, tabouret
	Découpage
	
	
	
	G5G6
	G1G2
	G3G4


	
	Perçage
	
	
	
	G5G6
	G1G2
	G3G4


	
	Contrôle
	
	
	
	G5G6
	G1G2
	G3G4


	ASSEMBLAGE



	                    Séances

Opérations
	S7


	S8


	


	J, A
	Collage
	G1G2

G3G4

G5G6
	
	


	
	Contrôle
	G1G2

G3G4

G5G6
	
	


	H, I
	Collage
	G1G2

G3G4

G5G6
	
	


	
	Contrôle
	G1G2

G3G4

G5G6
	
	


	
	
	
	
	


	N, C, F
	Collage
	G1G2

G3G4

G5G6
	
	


	
	Contrôle
	G1G2

G3G4

G5G6
	
	


	D, E, B,P
	Collage
	
	G1G2

G3G4

G5G6
	


	
	Contrôle
	
	G1G2

G3G4

G5G6
	


	
	
	
	
	


	D, B, O
	Collage
	
	G1G2

G3G4

G5G6
	


	
	Contrôle
	
	G1G2

G3G4

G5G6
	


Activité n° 3 : contrôles des pièces. (2). 40 minutes.

Tu vas proposer un contrôle des pièces à fabriquer et à assembler, en te servant du modèle ci-dessous :

	Contrôle séance n°1


	Contrôles des pièces A,O
	Méthode : Visuel, comparaison
Raye la mention inutile


	
	Outil de contrôle : ………………………………


	Opérations
	Détail du contrôle 


	Cisaillage


	La pièce est trop grande.
	
	  Valide 
	


	
	La pièce est trop petite.
	
	Non valide
	


	
	Les angles ne sont pas droits.
	
	


	Détourages rectangulaires

	


	Contrôle séance n°…….


	Contrôles des pièces …….
	Méthode : Visuel, comparaison
Raye la mention inutile


	
	Outil de contrôle : ………………………………


	Opérations
	Détail du contrôle 


	
	
	
	  Valide 
	


	
	
	
	Non valide
	


	
	
	
	


	
	


	Contrôle séance n°…….


	Contrôles des pièces …….
	Méthode : Visuel, comparaison
Raye la mention inutile


	
	Outil de contrôle : ………………………………


	Opérations
	Détail du contrôle 


	
	
	
	  Valide 
	


	
	
	
	Non valide
	


	
	
	
	


	
	


	Contrôle séance n°…….


	Contrôles des pièces …….
	Méthode : Visuel, comparaison
Raye la mention inutile


	
	Outil de contrôle : ………………………………


	Opérations
	Détail du contrôle 


	
	
	
	  Valide 
	


	
	
	
	Non valide
	


	
	
	
	


	
	


Activité n°4 : contraintes liées à la sécurité. Durée 20 minutes.
Enoncer les contraintes liées à la sécurité lors du découpage par la cisaille de la façade A :

Vestimentaire :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Eléments de sécurité de la machine : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gamme de fabrication

	TECHNOLOGIE
	CONTRAT DE PHASE PREVIONNEL N°10

Découpage de la façade
	Bureau des méthodes


	Etabli par : Kamel BENMRAD
	ENSEMBLE : classe de techno
	MATIERE : PVC expansé 6mm


	
	ELEMENT : façade
	MACHINE : Cisaille Guillotine


	
	Programmes : 3 pièces


	Désignation des opérations
	Outils
	Conditions de réalisations et contrôles


	A) Tracez rectangle 800X270.

B) Serrez la pièce contre la butée de longueur.

C) Baissez le levier de commande.

D)   Relever le.

E) Retirez la pièce. 

F) Contrôlez la pièce.

Suivre la procédure des fiches de postes des machines outils et veiller aux consignes de sécurité
	Réglet, rapporteur, et crayon.


	Vérifiez les mesures

Contrôle  à l’aide de votre réglet.


Nom








Poteau








Vitrine








Entrée








Photos mannequins





Nom.








Entrée








Licence








Vitrine.





8 cm





C (VUE DE FACE)





B (VUE DE GAUCHE)





A (VUE AU DESSUS)





…………………………………………………………………





…………………………………………………………………





…………………………………………………………………





…………………………………………………………………





Plus résistant à la traction





Moins résistant à la traction





…………………























1 cm





1cm





6 cm





…………………





…………………




















Composant(s) :………………………





……………………………………..





Entrée : énergie…….





Sortie : énergie……….





P





O





B





D





N





C





M





E





K





L





F





G





H





I





J





A
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